**Ausschreibungstext: Hailo klappbare Ruhepodeste zur Leitermontage**

\* nicht zutreffendes streichen / Werte einsetzen

Ruhepodeste

Klapppodeste zur Montage auf Leiternsprosse,

zulässige Belastung 150 kg, geprüft nach DIN 18799,

Einsatz als Ruhepodest gemäß DIN EN ISO 14122-4, DIN EN 14396 und DIN 18799-1;

2-teilige Ausführung (auf Leitern mit mittig angeordneter Steigschutzschiene),

Grundfläche B400 x T300 mm;

Material: Stahl verzinkt 1.0037 / ASTM A36 \*

 Edelstahl 1.4301 / ASTM 304 \*

Lieferempfehlung:

Hailo-Werk

D-35708 Haiger

E-Mail: professional@hailo.de

Tel.: 02773 / 82-1263

Ruhepodeste

Klapppodeste zur Montage an Bauwerkswand,

zulässige Belastung 150 kg, geprüft nach DIN 18799,

Einsatz als Ruhepodest gemäß DIN EN ISO 14122-4, DIN EN 14396 und DIN 18799-1;

Grundfläche B400 x T300 mm, 1-teilige Ausführung;

Material: Stahl verzinkt 1.0037 / ASTM A36 \*

 Edelstahl 1.4301 / ASTM 304 \*

Lieferempfehlung:

Hailo-Werk

D-35708 Haiger

E-Mail: professional@hailo.de

Tel.: 02773 / 82-1263