# **Ausschreibungstext für Sicherungsgeländer an Dachausstiegen**

\* nicht Zutreffendes streichen / Werte einsetzen

# Hailo beidseitiges Sicherungsgeländer aus Aluminium AlMg3 / AlMgSi 0,5zur durchdringungsfreien Sicherung mit Ballastgewichten bestehend aus:

* Länge: 1.500mm rechts und links ab Leiterachse
* Höhe 1.100mm / 1.180mm
* Handlauf Ø45mm / Knieleiste Ø35mm
* Stütze 65x24mm
* Geprüft und zertifiziert nach DIN EN ISO 14122-4

Lieferempfehlung:

Hailo-Werk

D-35708 Haiger

E-Mail: professional@hailo.de

Tel.: 02773 / 82-1263