**Ausschreibungstext für: Schachtabdeckung Typ HS8 einbruchshemmend (RC3 – DIN 1627) rechteckig**

\* nicht zutreffendes streichen / Werte einsetzen

Befahrbare rechteckige Schachtabdeckung aus Edelstahl, Typ „Hailo HS8“,

* Material: V2A - 1.4301 / V4A – 1.4571
* Belastbarkeit nach EN124 B150kN / D400 kN\*
* zugelassen für den Einsatz im fließenden Verkehr
* Ausführung von Rahmen und Deckel mit Zentrierung, dadurch direkte Abführung von auftretenden Schubkräften in das Bauwerk
* bodengleiche Ausführung mit innenliegenden Gelenken
* Deckeloberfläche aus Tränenblech
* tagwasserdicht durch umlaufende frost- und witterungsbeständige Dichtung im Deckel
* mehrteilige Abdeckungen mit eingeschraubtem Mittelsteg
* aufklappbar mit Gasdruckfedern als Öffnungshilfe
* inkl. selbstwirkendem Feststeller
* Einbruchshemmung-Klasse RC3 nach DIN 1627

geprüft durch Prüfinstitut „IFT Rosenheim“

* Verschlusseinrichtung mit aufbohr- und ziehgeschütztem Schließeinsatz / Sicherheitsschloss,
* Inklusive Bedienschlüssel

Größe: LW \_\_\_\_ x \_\_\_\_\* mm; X\*-teilige Deckelausführung

Optional:

* mit Sicherheitsgitter, 2-teilig seitlich klappbar und herausnehmbar oder
* X-teilig nach hinten klappbar\* - oder
* umlaufendes Sicherheitsgeländer 1,1m hoch (ab lichte Weite 1000 x 1000mm) mit / ohne Tür\*
* Notentriegelung (nicht in Verbindung mit Hydraulik, Geländer oder Sicherheitsgitter)\*
* mit Dichtungsheizung\*
* mit Entwässerungsrinne innenliegend\*
* auspflasterbar mit Deckelwanne, Tiefe 50mm\*
* rückstau- und überflutungssicher bis 2m Wassersäule\*
* Hydraulische Öffnungshilfe\*
* Öffnungshilfe durch elektrischen Linearantrieb LA36\*
* inkl. Schließeinsatz mit Profilzylinder\*
* Bedienschlüssel, \*

Lieferempfehlung:

Hailo-Werk

D-35708 Haiger

E-Mail: [professional@hailo.de](mailto:professional@hailo.de)

Tel.: 02773 / 82-1263