**Ausschreibungstext für: Schachtabdeckung Typ HS8 ECO einbruchshemmend (RC3 – DIN 1627) rechteckig**

\* nicht zutreffendes streichen / Werte einsetzen

Befahrbare rechteckige Schachtabdeckung aus Edelstahl, Typ „Hailo HS8 ECO“,

* Material: V2A - 1.4301 / V4A – 1.4571
* Belastbarkeit nach EN124 B150kN / D400 kN\*
* Nur für verkehrsberuhigte Zonen (Parkplätze, Marktplätze etc.)
* Ausführung von Rahmen und Deckel mit Zentrierung, dadurch direkte Abführung von auftretenden Schubkräften in das Bauwerk
* bodengleiche Ausführung mit innenliegenden Gelenken
* Deckeloberfläche aus Tränenblech
* tagwasserdicht durch umlaufende frost- und witterungsbeständige Dichtung im Deckel
* aufklappbar mit Gasdruckfedern als Öffnungshilfe
* inkl. selbstwirkendem Feststeller
* Einbruchshemmung-Klasse RC3 nach DIN 1627

geprüft durch Prüfinstitut „IFT Rosenheim“

* Verschlusseinrichtung mit aufbohr- und ziehgeschütztem Schließeinsatz / Sicherheitsschloss,
* Inklusive Bedienschlüssel

Größe: LW \_\_\_\_ x \_\_\_\_\* mm;

Optional:

* Sicherheitsgitter nach hinten klappbar\*
* Notentriegelung\*

Lieferempfehlung:

Hailo-Werk

D-35708 Haiger

E-Mail: [professional@hailo.de](mailto:professional@hailo.de)

Tel.: 02773 / 82-1263

Fax: 02773 / 82-1218