# **Ausschreibungstext für Schachtleitern Edelstahl**

\* nicht Zutreffendes streichen / Werte einsetzen

– Länge immer ein Vielfaches von 0,28 m

– Standardwandabstand ist 150 mm

# Hailo Schachtleiter aus Material Edelstahl bestehend aus:

# Werkstoff: 1.4571 / 1.4301\*;

* Holmprofil: geschlossenes Rechteckrohrprofil 40x20 mm;
* Sprossen: U-Profil 30x30 mm, tritt- und rutschsicher durch Sicherheitsdurchstelllochung;
* Steigmaß: 280 mm; lichte Breite: 300 / 400\* mm; Länge: \_\_\_\_\* m;
* einschließlich Wandhalter für \_\_\_\_\* mm Wandabstand;
* mit doppelholmiger Einstieghilfe \*
* mit klappbarem Ruhepodest \*
* Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 14396:2004, DIN EN ISO 14122-4:2016, DIN 18799-1:2009, DIN 19572:2016;

Länge: \_\_\_\_m \*

Lieferempfehlung:

Hailo-Werk

D-35708 Haiger

E-Mail: professional@hailo.de

Tel.: 02773 / 82-1263

Fax: 02773 / 82-1218