# **Ausschreibungstext Schachtleiter GFK**

\* nicht Zutreffendes streichen / Werte einsetzen

– Länge immer ein Vielfaches von 0,28 m

– Standardwandabstand ist 150 mm

# Hailo Schachtleiter aus Material GFK bestehend aus:

# Werkstoff Glasfaserverstärkter Kunststoff

* Holmprofil: geschlossenes Rechteckrohrprofil 60x20 mm;
* Sprossen: geschlossenes Rechteckrohrprofil 30x30 mm, tritt- und rutschsicher durch Sicherheitsprofilierung;
* Steigmaß: 280 mm; lichte Breite: 300 / 400\* mm; Länge: \_\_\_\_\* m;
* einschließlich Wandhalter für \_\_\_\_\* mm Wandabstand;
* mit doppelholmiger Einstieghilfe\*
* Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 14396:2004, DIN 19572:2016;

Länge: \_\_\_\_m \*

Lieferempfehlung:

Hailo-Werk

D-35708 Haiger

E-Mail: [professional@hailo.de](mailto:professional@hailo.de)

Tel.: 02773 / 82-1263

Fax: 02773 / 82-1218