**Ausschreibungstexte für Einholm-Einsteighilfen**

\* nicht zutreffendes streichen / Werte einsetzen

Einholm-Einstieghilfe, versenkbar, zur Wandmontage

Werkstoff: 1.4571 / 1.4301 / Stahl feuerverzinkt\*

versenkbar, zur Wandmontage mit 3 Befestigungspunkten,

bestehend aus:

Führungshülse quadratisch 44 x 44 mm / 50 x 50 mm\*

und Haltestange-Länge 1.600mm zur Verriegelung von unten in der Führungshülse,

geprüft nach DEN EN 19572

Lieferempfehlung:

Hailo-Werk

D-35708 Haiger

E-Mail: professional@hailo.de

Tel.: 02773 / 82-1263