**Ausschreibungstexte für Einholm-Einsteighilfen**

\* nicht zutreffendes streichen / Werte einsetzen

Einholm-Einstieghilfe Typ 200

Werkstoff: 1.4571 / 1.4301 \*

versenkbar, verkürzter Bohrlochabstand von 100mm,

bestehend aus

Führungshülse rund Ø 44 mm und Haltestange, Länge: ca.1,6 m,

zur Verriegelung von unten in der Führungshülse

Montage mit 4 Befestigungspunkten

geprüft nach DIN EN 19572,

System Hailo oder gleichwertig

Lieferempfehlung:

Hailo-Werk

D-35708 Haiger

E-Mail: professional@hailo.de

Tel.: 02773 / 82-1263