**Ausschreibungstext für Schachtabdeckung Typ HS1**

\* nicht zutreffendes streichen / Werte einsetzen

Regensichere Schachtabdeckung Typ Hailo HS1 aus Edelstahl, bestehend aus:

* Werkstoff Material 1.4301 (V2A) / 1.4571 (V4A)\*, rechteckig, aufklappbar,
* Deckel mit Verstärkungssicken, Blechstärke 2 mm;
* Ausführung mit umlaufender frost- und witterungsbeständiger

sowie insektensicherer Dichtung, verdeckt liegenden Scharnieren,

* mit Gasdruckfedern als Öffnungshilfe sowie selbsteinfallender
* Feststelleinrichtung und selbstverriegelndem Verschluss,
* vorgerichtet für Schließeinsatz mit Profilzylinder,
* mit Notentriegelung, von unten zu öffnen (nicht in Verbindung mit Geländer oder Sicherheitsgitter),
* mit Bedienungsschlüssel;

Größe: LW \_\_\_\_ x \_\_\_\_\* mm, Deckel x\*-teilig;

Optional

* mit Entlüftung \*
* mit Isolierung\*,
* inkl. Schließeinsatz mit Sicherheits-Profilzylinder \*
* mit Sicherheitsgitter, 2-teilig seitlich klappbar und herausnehmbar oder
* X-teilig nach hinten klappbar\* - oder
* umlaufendes Sicherheitsgeländer 1,1m hoch (ab lichte Weite 1000 x 1000mm) mit / ohne Tür\*

mehrteilige Abdeckung mit eingeschraubtem Mittelsteg \*

Größe im Lichten \_\_\_\_\* x \_\_\_\_\* mm;

Lieferempfehlung:

Hailo-Werk

D-35708 Haiger

E-Mail: [professional@hailo.de](mailto:professional@hailo.de)

Tel.: 02773 / 82-1263

Fax: 02773 / 82-1218