# **Ausschreibungstext für Befestigungssysteme für Schachtleitersysteme**

\* nicht Zutreffendes streichen / Werte einsetzen

– Standardwandabstand ist 150 mm

# Befestigung für Holmprofil 40 x 20 / 60 x 20mm \*

# Werkstoff: Edelstahl 1.4301 / Edelstahl 1.4571 / Stahl feuerverzinkt 1.0037\*

* Wandhalter für Wandabstand 150mm / verstellbar 120 – 50mm / verstellbar 150-180mm / verstellbar 150 - 300mm / verstellbar bis 250mm / verstellbar bis 330mm / verstellbar bis 410mm / verstellbar bis 510mm / verstellbar bis 610mm
* mit / ohne Zugankerset\*
* Bodenbefestigung

Lieferempfehlung:

Hailo-Werk

D-35708 Haiger

E-Mail: professional@hailo.de

Tel.: 02773 / 82-1263