**Ausschreibungstexte für Einholm-Einsteighilfen**

\* nicht zutreffendes streichen / Werte einsetzen

Einholm-Einsteighilfe, versenkbar zur Montage am Leiterholm 40 x 20mm

Einholm- Einstieghilfe aus Edelstahl, Werkstoff: 1.4571

versenkbar, zur Montage am Leiterholm links / rechts \*

bestehend aus Führungshülse quadratisch 50x50 mm

und Haltestange Länge 1.600mm zur Verriegelung von unten in der Führungshülse

Geprüft nach DIN EN 19572,

System Hailo oder gleichwertig

Lieferempfehlung:

Hailo-Werk

D-35708 Haiger

E-Mail: professional@hailo.de

Tel.: 02773 / 82-1263