**Ausschreibungstexte für Zweiholm-Einsteighilfen**

\* nicht zutreffendes streichen / Werte einsetzen

Doppelholmige - Einstieghilfe

versenkbar, zur Montage an Leiter mit lichter Breite 300 / 400mm\*

Werkstoff Edelstahl 1.4301 / 1.4571 / Stahl feuerverzinkt 1.0037\*,

inklusive Befestigungsmaterial,

geprüft und zertifiziert nach DIN EN 14396

System Hailo oder gleichwertig

Lieferempfehlung:

Hailo-Werk

D-35708 Haiger

E-Mail: professional@hailo.de

Tel.: 02773 / 82-1263