**Ausschreibungstexte für Führungshülse zu Einholm-Einsteighilfe für ECONORM-Schachteinstiege**

\* nicht zutreffendes streichen / Werte einsetzen

Führungshülse zu Einholm-Einstieghilfe für ECONORM-Schachteinstiege

zur Aufnahme einer aufsteckbaren Haltestange,

Wandmontage mit 4 Befestigungspunkten,

Werkstoff: 1.4571 / 1.4301\*,

quadratisch 44 x 44mm / 50 x 50mm

Wandabstand 140mm / 180mm\*,

geprüft nach DEN EN 19572,

System Hailo oder gleichwertig

Lieferempfehlung:

Hailo-Werk

D-35708 Haiger

E-Mail: professional@hailo.de

Tel.: 02773 / 82-1263