**Ausschreibungstexte für Führungshülse zu Einholm-Einsteighilfen**

\* nicht zutreffendes streichen / Werte einsetzen

Führungshülse zu Einholm-Einstieghilfe

zur Aufnahme einer aufsteckbaren Haltestange,

Wandmontage mit 3 Befestigungspunkten,

Werkstoff: 1.4571 / 1.4301\*,

quadratisch 44 x 44 / 50 x 50mm\*,

geprüft nach DEN EN 19572,

System Hailo oder gleichwertig

Lieferempfehlung:

Hailo-Werk

D-35708 Haiger

E-Mail: [professional@hailo.de](mailto:professional@hailo.de)

Tel.: 02773 / 82-1263