**Ausschreibungstexte für Haltestange zu Einholm-Einsteighilfe**

\* nicht zutreffendes streichen / Werte einsetzen

Haltestange zu Einholm-Einstieghilfe

mit T-Griff, aufsteckbar auf Führungshülse, Länge: 1.600mm,

Durchmesser 38mm für Führungshülse 44 x 44mm /

Durchmesser 44mm für Führungshülse 50 x 50mm\*

Werkstoff: 1.4571 / 1.4301\*,

geprüft nach DEN EN 19572

System Hailo oder gleichwertig

Lieferempfehlung:

Hailo-Werk

D-35708 Haiger

E-Mail: [professional@hailo.de](mailto:professional@hailo.de)

Tel.: 02773 / 82-1263