**Ausschreibungstext: Hailo Haltegriffe und Überstiege**

\* nicht zutreffendes streichen / Werte einsetzen

Haltegriffe

Haltegriffe Form A, Material Edelstahl 1.4301,

Griffrohr min. 40mm Durchmesser,

angeschweißte Befestigungsplatten zum Verschrauben an Bauwer,

Haltegriff gebeizt und passiviert,

inklusive Schrauben und Dübel;

L = 500 mm / 750 mm / 1.000 mm \*

Lieferempfehlung:

Hailo-Werk

D-35708 Haiger

E-Mail: professional@hailo.de

Tel.: 02773 / 82-1263

Übersteigbügel

Übersteigbügel Form B, Material Edelstahl 1.4301,

Zur Montage an Bauwerkswand,

Höhe 1.000 mm, Breite 350 mm, Holmprofil ∅ 42,4 mm;

Lieferempfehlung:

Hailo-Werk

D-35708 Haiger

E-Mail: professional@hailo.de

Tel.: 02773 / 82-1263

Übersteigbügel mit Trittfläche

Übersteigbügel Form C, Material Edelstahl 1.4301

Mit Trittfläche, lichte Weite 500 mm,

Höhe 1.000 mm, Holmprofil ∅ 42,4 mm,

Für Mauerbreite \_\_\_\_\_\_ \* mm;

Lieferempfehlung:

Hailo-Werk

D-35708 Haiger

E-Mail: professional@hailo.de

Tel.: 02773 / 82-126

Ausstiegsholmbügel LW500

Gerade Ausstiegsholmbügel zur Montage am Leiterholm 40 x 20mm,

Material Edelstahl, Werkstoff: 1.4571 / 1.4301\*;

Nach DIN EN ISO 14122-4 und DIN 18799-1 zertifiziert;

Lieferempfehlung:

Hailo-Werk

D-35708 Haiger

E-Mail: professional@hailo.de

Tel.: 02773 / 82-1263