**Ausschreibungstext für Schachtabdeckung Typ HS4 rund**

\* nicht zutreffendes streichen / Werte einsetzen

Regensichere Schachtabdeckung Typ Hailo HS4 für runde Schachtöffnungen bestehend aus:

* Edelstahl, Material: 1.4301 (V2A) / 1.4571 (V4A), runde Ausführung,
* aufklappbarer Deckel mittig überhöht, begehbar, Blechstärke 4 mm,
* Ausführung mit umlaufender frost- und witterungsbeständiger

sowie insektensicherer Dichtung, verdeckt liegenden Scharnieren

* mit Gasdruckfedern als Öffnungshilfe sowie selbsteinfallender
* Feststelleinrichtung und selbstverriegelndem Verschluss,
* vorgerichtet für Schließeinsatz mit Profilzylinder,
* mit Bedienungsschlüssel;

Größe: LW Ø 600 / 800 / 1.000 / 1.200 \* mm;

Optional

* mit Entlüftung \*
* mit Isolierung\*,
* inkl. Schließeinsatz mit Sicherheits-Profilzylinder \*

Lieferempfehlung:

Hailo-Werk

D-35708 Haiger

E-Mail: [professional@hailo.de](mailto:professional@hailo.de)

Tel.: 02773 / 82-1263

Fax: 02773 / 82-1218