**Ausschreibungstext für Schachtabdeckung Typ HS5 rückstausicher, rechteckig**

\* nicht zutreffendes streichen / Werte einsetzen

Rechteckige Rückstau- und Überflutungssichere Schachtabdeckung Typ Hailo HS5 bestehend aus:

* Edelstahl, Material: 1.4301 (V2A) / 1.4571 (V4A),
* aufklappbarer Deckel, begehbar, Blechstärke 4 mm
* Ausführung mit umlaufender frost- und witterungsbeständiger
* Deckel wird über außenliegende Verschraubungen gleichmäßig auf die witterungsbeständige Dichtung gepresst
* Rückstau- und Überflutungssicher bis 1m Wassersäule
* Mit Gasdruckfedern als Öffnungshilfe sowie selbsteinfallender

Feststelleinrichtung

* vorgerichtet für Sicherung durch Vorhängeschloss
* mit Bedienungsschlüssel;

Größe: LW \_\_\_\_\* x \_\_\_\_\* mm;

Lieferempfehlung:

Hailo-Werk

D-35708 Haiger

E-Mail: professional@hailo.de

Tel.: 02773 / 82-1263

Fax: 02773 / 82-1218