**Ausschreibungstext für Schachtabdeckung Typ HS7**

\* nicht zutreffendes streichen / Werte einsetzen

Begehbahre quadratische Schachtabdeckung Typ Hailo HS7, bestehend aus:

* Material: V2A - 1.4301 / V4A – 1.4571
* tagwasserdicht, Deckel aufklappbar, Riffel- oder Tränenblechdeckel,
* Belastbarkeit nach EN124 Kl. A 15 kN, bodenerhabene Ausführung,
* verdeckt liegende Scharniere von innen verschraubt,
* mit umlaufender frost- und witterungsbeständiger Dichtung im Deckel,
* Deckelverschluss durch Drehkippverschlüsse inkl. Verschlussvorrichtung für Vorhangschloss,
* mit selbstwirkendem und von Hand zu lösendem Feststeller,
* mit Bedienungsschlüssel;

Größe: LW \_\_\_\_ x \_\_\_\_\* mm, Deckel x\*-teilig;

Optional

* Gasdruckfeder als Öffnungshilfe\*
* Hydraulische Öffnungshilfe\*
* Öffnungshilfe durch elektrischen Linearantrieb LA36\*
* mit Sicherheitsgitter, 2-teilig seitlich klappbar und herausnehmbar oder
* X-teilig nach hinten klappbar\* - oder
* umlaufendes Sicherheitsgeländer 1,1m hoch (ab lichte Weite 1000 x 1000mm)

mit / ohne Tür\*

* mit Notentriegelung, von unten zu öffnen (nicht in Verbindung mit Geländer oder Sicherheitsgitter)\*
* vorgerichtet für Schließeinsatz mit Sicherheits-Profilzylinder\*
* inkl. Schließeinsatz mit Sicherheits-Profilzylinder\*

Lieferempfehlung:

Hailo-Werk

D-35708 Haiger

E-Mail: professional@hailo.de

Tel.: 02773 / 82-1263

Fax: 02773 / 82-1218