**Ausschreibungstext für: Schachtabdeckung Typ HS12 rechteckig**

\* nichtzutreffendes streichen / Werte einsetzen

Begehbare rechteckige Schachtabdeckung aus Edelstahl, Typ Hailo HS12,

* Material: V2A - 1.4301 / V4A – 1.4571
* Belastbarkeit nach EN124 A15kN
* zugelassen für den Einsatz im begehbaren Bereich
* bodengleiche Ausführung mit innenliegenden Gelenken
* Deckeloberfläche aus Tränenblech
* tagwasserdicht durch umlaufender frost- und witterungsbeständiger Dichtung im Deckel
* mehrteilige Abdeckungen mit eingeschraubtem Mittelsteg
* aufklappbar mit Gasdruckfedern als Öffnungshilfe
* inkl. selbstwirkendem Feststeller
* Verschlusseinrichtung vorgerichtet für Schließeinsatz mit Profilzylinder,
* mit Bedienungsschlüssel;

Größe: LW \_\_\_\_ x \_\_\_\_\* mm; X\*-teilige Deckelausführung

Optional:

* mit Sicherheitsgitter, X-teilig nach hinten klappbar\* - oder
* Integriertes, umlaufendes Sicherheitsgeländer 1,1m hoch (ab lichte Weite 1000 x 1000mm) mit / ohne Tür\*
* Notentriegelung (nicht in Verbindung mit Hydraulik, Geländer oder Sicherheitsgitter)\*
* inkl. Schließeinsatz mit Profilzylinder\*
* Deckeloberfläche mit rutschsicherer Beschichtung\*

mit umlaufender zusätzlicher Stoßkante aus Edelstahl,

mit Pebbletex-Naturstein-Granulat-Beschichtung „schwarzer Granit“,

Körnung 1 -3mm, Beschichtungsstärke 3 – 4mm,

Bindemittel und Deckschicht verstärktes 2-Komponenten Epoxy-Harz EP

Lieferempfehlung:

Hailo-Werk

D-35708 Haiger

E-Mail: professional@hailo.de

Tel.: 02773 / 82-1263

Fax: 02773 / 82-1218