# **Ausschreibungstext für ortsfeste Steigleitern**

\* nicht Zutreffendes streichen / Werte einsetzen

– Länge immer ein Vielfaches von 0,28 m

# Ortsfeste Steigleiter Typ Hailo bestehend aus:

# Werkstoff: Aluminium

* Holmprofil: geschlossenes Rechteckrohrprofil 72 x25 mm
* Sprossen: 30x30 mm, rutschhemmend geriffelt
* Steigmaß: 280 mm; Breite: 490 mm
* Geprüft und zertifiziert nach DIN EN ISO 14122, DIN EN 14396, DIN 18799;

Leiterlänge: \_\_\_\_m \*(> 4.200 mm: inkl. Leiterverbinder)

Lieferempfehlung:

Hailo-Werk

D-35708 Haiger

E-Mail: professional@hailo.de

Tel.: 02773 / 82-1263