**Ausschreibungstext für: Schachtabdeckung Typ HS8-R rund**

\* nicht zutreffendes streichen / Werte einsetzen

Befahrbare runde Schachtabdeckung aus Edelstahl, Typ Hailo HS8-R,

* Material: V2A - 1.4301 / V4A – 1.4571\*
* Belastbarkeit nach EN124 B150kN / D400 kN\*
* zugelassen für den Einsatz im fließenden Verkehr
* Ausführung von Rahmen und Deckel mit Zentrierung, dadurch direkte Abführung von auftretenden Schubkräften in das Bauwerk
* bodengleiche Ausführung mit innenliegenden Gelenken
* Deckeloberfläche aus Tränenblech
* tagwasserdicht durch umlaufender frost- und witterungsbeständiger Dichtung im Deckel
* aufklappbar mit Gasdruckfedern als Öffnungshilfe
* inkl. selbstwirkendem Feststeller
* Verschlusseinrichtung vorgerichtet für Schließeinsatz mit Profilzylinder,
* mit Bedienungsschlüssel;

Größe: LW Ø \_\_\_\_\* mm;

Optional:

* inkl. Schließeinsatz mit Profilzylinder\*
* Deckeloberfläche mit rutschsicherer Beschichtung\*

mit umlaufender zusätzlicher Stoßkante aus Edelstahl,

mit Pebbletex-Naturstein-Granulat-Beschichtung „schwarzer Granit“,

Körnung 1 -3mm, Beschichtungsstärke 3 – 4mm,

Bindemittel und Deckschicht verstärktes 2-Komponenten Epoxy-Harz EP

* mit Sicherheitsgitter
* rückstau- und überflutungssicher bis 2m Wassersäule\*

Lieferempfehlung:

Hailo-Werk

D-35708 Haiger

E-Mail: [professional@hailo.de](mailto:professional@hailo.de)

Tel.: 02773 / 82-1263

Fax: 02773 / 82-1218