**Ausschreibungstext: PSAgA**

Auffanggurt

Auffanggurt Form „B“ nach DIN EN 361,

- Auffangöse im Schulterbereich

- 2 vordere Auffangschlaufen

- Leibgurt mit 2 seitlichen Halteösen und bequemer Rückenstütze

- Steigschutzöse

- Schulter-, Leib- und Beingurt längeneinstellbar

- für Benutzung bis 140kg

- max. Verwendungsdauer 10 Jahre

- Hailo AX 60-S, Art.-Nr. 9609-002

Auffanggurt mit Rettungsschlaufe

Auffanggurt Form „B“ nach DIN EN 361 mit Schnellverschlüssen,

- Rettungsschlaufe mit Auffangöse,

- Auffangöse im Brustbereich (Steigschutzöse),

- Auffangöse im Rücken (Schulterbereich)

- integrierte Rückenstütze mit 2 Halteösen für die Arbeitsplatzpositionierung

- 4 Ösen für Werkzeugtaschen

- Hailo IK G 2 BWR, Art.-Nr. 9691-751

Auffang- / Sitz- und Rettungsgurt / mit Rettungsschlaufe

Auffanggurt Form „B“ nach DIN EN 361 mit Schnellverschlüssen,

nach EN 361:2002, EN 358:2000, EN 813:2008

- 45 mm breites Gurtband aus Polyester (PES)

- 1 Auffang-Sitzöse im Brustbereich

- Öse im Brustbereich kann auch als Auffangöse genutzt werden

- 1 Rettungs- und Auffangschlaufe mit D-Ring aus geschmiedetem Aluminium

- 1 Auffangöse (D-Ring) im Rücken (Schulterbereich) aus geschmiedetem

Aluminium

- individuelle Größenanpassung durch Bein- und Schulterriemen

- integrierte, gepolsterte Rückenstütze mit 2 Halteösen seitlich (D-Ring, gebogen)

aus geschmiedetem Aluminium

- zur optimalen Arbeitsplatzpositionierung

- seitlich 4 Ösen für Werkzeugtaschen

- Hailo IK G 4 DWR, Art.-Nr. 9609-041

Verbindungsmittel

Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, Karabinerhaken und Rohrhaken

Geprüft und zertifiziert nach EN 355:2002

Mit Aluminiumkarabinerhaken, Öffnungsweite 26 mm und Aluminiumrohrhaken,

Öffnungsweite 60 mm;

Verbindungsmittel

Verbindungsmittel Bandfalldämpfer Y-Seil mit Karabinerhaken und Rohrhaken

Geprüft und zertifiziert nach EN 355:2002

Mit Aluminiumkarabinerhaken, Öffnungsweite 26 mm und zwei Aluminiumrohrhaken,

Öffnungsweite 60 mm;

Lieferempfehlung:

Hailo-Werk

D-35708 Haiger

E-Mail: professional@hailo.de

Tel.: 02773 / 82-1263