**Ausschreibungstexte für Hailo Geländersystem**

\* nicht zutreffendes streichen / Werte einsetzen

Modulares Geländersystem Typ Hailo MVO / MVV\* zur Montage von oben (MVO) / von vorne (MVV)\* bestehend aus:

* Material Edelstahl 1.4301 / Edelstahl 1.4571 / Aluminium / Stahl feuerverzinkt\*
* Handlauf Ø 48 X 3mm,
* Knieleiste Ø 40 x 3mm (Alu) / 24 x 2,5mm (Stahl / VA)\*
* Fußleiste U-Profil 100 x 3mm (Alu) / 100 x 2mm (Stahl / VA)\*
* Einzelmodule L = 500/600/800/1000/1200mm/Sonderlängen\*
* Erdungsanschluss bei Elementen mit Geländertüren
* Baumustergeprüft und zertifiziert nach DIN EN ISO 14122;

Gesamtlänge: \_\_\_\_\* m

Zulage:\*

Geländertüre passend zum modularen Geländersystem MVO / MVV der Vorposition

* Handlauf Ø 48 X 3mm, Zwischengurt
* Knieleiste Ø 40 x 3mm (Alu) / 24 x 2,5mm (Stahl / VA)
* Fußleiste U-Profil 100 x 3mm (Alu) / 100 x 2mm (Stahl / VA)
* Selbstschließend
* Anordnung gemäß Bauwerksplanung

Breite: 600mm/ Sonderbreite\*

Lieferempfehlung:

Hailo-Werk

D-35708 Haiger

E-Mail: professional@hailo.de

Tel.: 02773 / 82-1263