**Ausschreibungstext: Hailo Be- und Entlüftung Schachtbauwerk**

\* nicht zutreffendes streichen / Werte einsetzen

# Be- und Entlüftungssystem Typ VENTO 440

Be- und Entlüftungsrohre aus Edelstahl, Werkstoff 1.4404,

Stecksystem DN 100 / DN 150 \* mit diebstahlhemmend verschraubter Kappe,

zum Reinigen abnehmbares, insektensicherem Gitter aus Edelstahl.

Entlüftungsrohr mit verschiebbarem Flansch zum Einbetonieren, L = \_\_\_ \* m,

L = \_\_\_ \* m;

Optional

* mit \_\_\_\*St. 90° Bogen
* mit \_\_\_\*St. Wandhalterungen für 50 – 100mm Wandabstand
* mit \_\_\_\*St. Wandhalterungen für 100 – 150mm Wandabstand
* mit \_\_\_\*St. Wandhalterungen für 150 – 200mm Wandabstand

Lieferempfehlung:

Hailo-Werk

D-35708 Haiger

E-Mail: [professional@hailo.de](mailto:professional@hailo.de)

Tel.: 02773 / 82-1263

Fax: 02773 / 82-1218