# **Ausschreibungstext für ortsfeste Steigleitern mit Steigschutz-Seilsystem**

\* nicht Zutreffendes streichen / Werte einsetzen

– Länge immer ein Vielfaches von 0,28 m

– Standardwandabstand ist 185 mm

# Ortsfeste Steigleiter Steigschutz-Seilsystem Typ Hailo H8, bestehend aus:

# Werkstoff: Edelstahl 1.4301 / Stahl feuerverzinkt 1.0037 / Aluminium \*

* Holmprofil: geschlossenes Rechteckrohrprofil
* Sprossen: 30x30 mm, tritt- und rutschsicher
* Steigmaß: 280 mm; Breite: 490 mm; Länge: \_\_\_\_\* m
* einschließlich Wandhalter für \_\_\_\_\* mm Wandabstand

# Steigschutz-SeilsystemTyp Hailo H8 bestehend aus:

# Werkstoff: VA 1.4301 / Stahl feuerverzinkt 1.0037\*

* + Drahtseil einschließlich Seilführungen
	+ Seilanschlag oben am Bauwerk / auf der Leitersprosse \*
	+ Seilanschlag unten mit Seilspanneinheit am Bauwerk / auf der Leitersprosse \*
* Geprüft und zertifiziert nach DIN EN ISO 14122, DIN EN 14396,

DIN 18799, DIN EN 353

Leiterlänge: \_\_\_\_m \*

Optional:

* Auffanggerät SSL-8 R1, Art.-Nr. 6012102 \*
* Auffanggurt nach DIN EN 361 \*
* mit klappbarem Ruhepodest \*
* Leiter-Zugangssicherung\*

Lieferempfehlung:

Hailo-Werk

D-35708 Haiger

E-Mail: professional@hailo.de

Tel.: 02773 / 82-1263