# **Ausschreibungstext für Steigschutz-Seilsystem**

\* nicht Zutreffendes streichen / Werte einsetzen

# Steigschutz-SeilsystemTyp Hailo H8 bestehend aus:

# Werkstoff: Edelstahl 1.4301 / Stahl feuerverzinkt 1.0037\*

* Seileinheit inklusive Seilführungskomponenten
* Seilanschlag oben am Bauwerk / auf Leitersprosse\*
* Seilanschlag unten am Bauwerk / auf Leitersprosse\* mit Seilspannneinheit
* Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 353

Länge Steigweg: \_\_\_\_m \*

Optional:

* Auffanggerät SSL 8, Art.-Nr. 6012102 \*
* Auffanggurt nach DIN EN 361 \*

Lieferempfehlung:

Hailo-Werk

D-35708 Haiger

E-Mail: professional@hailo.de

Tel.: 02773 / 82-1263