**Ausschreibungstext: Hailo Podest / Arbeitsbühne**

\* nicht zutreffendes streichen / Werte einsetzen

Hailo-Gitterrostpodest / -bühne bestehend aus:

* modulare Bauweise aus Grundpodest und Anbaupodest
* inklusive Geländer gemäß DIN EN ISO 14122
* Geländer bestehend aus Pfosten, Handlauf und Knieleiste aus Rohr Ø 42,4 x 3,2mm. Fußleiste H = 100mm, Geländerhöhe 1100mm
* mit Abstützung nach unten zum Bauwerk in 45° / 30°\* Schräge
* Podest belastbar bis 500kg/qm
* Material Stahl verzinkt 1.0037 / Edelstahl 1.4301 \*

Podest Tiefe: \_\_\_\_m \*

Podest Länge: \_\_\_\_m \*

Optional:

Selbstschließende Geländertüre / Sicherheitsschranke zur Sicherung von

Podestzugang gemäß DIN EN ISO 14122 \*

Lieferempfehlung:

Hailo-Werk

D-35708 Haiger

E-Mail: [professional@hailo.de](mailto:professional@hailo.de)

Tel.: 02773 / 82-1263