# **Ausschreibungstext für Befestigungssysteme für Steigleitern**

\* nicht Zutreffendes streichen / Werte einsetzen

– Standardwandabstand ist 185 mm

# Befestigung für Holmprofil 40 x 20 / 72 x 25mm \*

# Werkstoff: Edelstahl 1.4301 / Stahl feuerverzinkt 1.0037 \*

* Wandhalter für Wandabstand 185mm / 215 mm / verstellbar 185 – 215mm / verstellbar 185 – 300mm / verstellbar 300 – 430mm / mit / ohne Zuganker mit / ohne Horizontalstrebe nach Erfordernis \*
* Bodenbefestigung verstellbar
* Wandhalter-Unterkonstruktion in Edelstahl 1.4301 zur Überbrückung WDVS 130 / 170 / 210 / 250 / 290 / 330 mm \*

Lieferempfehlung:

Hailo-Werk

D-35708 Haiger

E-Mail: professional@hailo.de

Tel.: 02773 / 82-1263