# **Ausschreibungstext für Rückenschutzkorb**

\* nicht zutreffendes streichen / Werte einsetzen

Rückenschutzkorb Durchmesser 700mm, Länge: \_\_\_\_\_\_\_ \* mm,

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 / Stahl feuerverzinkt 1.0037 / Aluminium \*,

Rückenschutzkorb für Leiterlänge \_\_\_\_\_\_\_mm \*, beginnend bei \_\_\_mm \* über der Absturzebene, bis 1.100mm über Ausstiegsebene, bestehend aus:

* Senkrechtstäbe aus stufenlos einstellbarem Nutenprofil
* Bügel aus verstärktem Profil

Geprüft und zertifiziert nach DIN EN ISO 14122, DIN 18799

Lieferempfehlung:

Hailo-Werk

D-35708 Haiger

E-Mail: [professional@hailo.de](mailto:professional@hailo.de)

Tel.: 02773 / 82-1263