**Ausschreibungstext: Hailo Selbstschließende Schranken und Geländer-Türen**

\* nicht zutreffendes streichen / Werte einsetzen

Schranke

Universelle, selbstschließende Schranke zur Montage an Rohr Ø 42 – 49mm,

Material: Edelstahl 1.4301 / Stahl feuerverzinkt 1.0037\*;

L = 575mm / 800mm \*

Lieferempfehlung:

Hailo-Werk

D-35708 Haiger

E-Mail: [professional@hailo.de](mailto:professional@hailo.de)

Tel.: 02773 / 82-1263

Schranke mit Knieleiste

Universelle, selbstschließende Schranke / Türe,

mit Knieleiste zur Montage an Rohr Ø 42 – 49mm / Wand\*,

gemäß den Forderungen der DIN EN ISO 14122-4,

Material: Edelstahl 1.4301 / Stahl feuerverzinkt 1.0037 / Aluminium\*,

Höhe 580mm, Lichte Durchgangsbreite =\_\_\_\_\_\_ (min. 525mm / max. 1000mm) \*

Lieferempfehlung:

Hailo-Werk

D-35708 Haiger

E-Mail: [professional@hailo.de](mailto:professional@hailo.de)

Tel.: 02773 / 82-1263