# **Ausschreibungstext für Zugangssicherung für Steigleitern**

\* nicht Zutreffendes streichen / Werte einsetzen

Zugangssicherung zum Verhindern des Betretens des Steigwegs von unbefugten Personen

* Schwenkverschluss Alu links/rechts \* öffnend, für Vorhängeschloss / mit Zylinderschloss \*
* Zugangssicherungsplatte Alu, Höhe 2.800mm
* Leiter-Tür Alu, Höhe 2.000mm

Lieferempfehlung:

Hailo-Werk

D-35708 Haiger

E-Mail: professional@hailo.de

Tel.: 02773 / 82-1263